**位移数据说明**

本监测系统的位移监测共2个监测点，每个监测点安装有1个位移计监测传感器，监测数据存放在“2 位移监测数据.txt”文件中。数据文件的数据含义如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测年月日 | 监测时间 | 传感器编号 | 监测值 | 单位 |
| 2016/11/22 | 17:56 | 800227 | 0.943 | cm |

两个传测点的伸缩缝初始值分别为：

800227：初时值为0.98cm;

800225：初始值为0.23cm。